Mediante el comando laplace(t^3+t^2+4*t-5, t, s), siendo t^3+t^2+4*t-5 la expresión, t la variable antigua, s la nueva variable, se obtiene el resultado en función de la frecuencia -5/s+4/s^2+2/s^3+6/s^4